EZ-USB FX2G3

USB 2.0 @ 480MHz (High Speed) Package: 104 LGA Temperaure range: -45 .. 85 GPIF/FIFO 16bit

Variants

part #	MCU	SRAM	Flash	SCB #	Peripherals
CYUSB2315-BF104AXI(T)	M0+	512 KB	256 KB	1	I2C
CYUSB2316-BF104AXI(T)	M0+	512 KB	256 KB	3	I2C, SPI, CAN
CYUSB2317-BF104AXI(T)	M0+	512 KB	512 KB	6	I2C, SPI, CAN, QSPI
CYUSB2318-BF104AXI(T)	M4/M0+	1024 KB	512 KB	6	I2C, SPI, CAN, QSPI, Crypto

Pins

ePad

A1..A56

B1..B48